Observez la liste des paquets de Wireshark et répondez aux questions suivantes :

Quel protocole est utilisé avec la commande ping ? ICMP

Quel est le nom complet du protocole ? Internet Control Message Protocol

Quels sont les noms des deux messages ping ? Ping Request Ping Reply

Vous attendiez-vous à obtenir les adresses IP source et de destination indiquées ? Oui

Pourquoi ? Car il envoie des paquets et en reçoit

Localisez les deux types de « Source » et « Destination » différents. Pourquoi y en a-t-il deux ?

Source 1 : 172.16.5.128

Destination 1: 172.16.5.129

Source 2 : 172.16.5.129

Destination 2 : 172.16.5.128

Quels sont les protocoles inclus dans la trame Ethernet ?

ICMP, ARP, SSDP, D8-LSP, MS-NLD, NBNS